SystemInit
MainMsgLoopTaskProc Start.
Enter PowerOnEvent.
Status=0xb,ErrorCode=0x8020003.
09:51:10RenewIDInfo PrinterProperty.
****Verion 16910080
[Factory Data]  Width = 32.
Leave PowerOnEvent.
[System]DEVICEARRIVAL
Status=0x1,ErrorCode=0x0.
Status=0x1,ErrorCode=0x4020004.
09:51:14Status=0x1,ErrorCode=0x0.
Status=0x3,ErrorCode=0x0.
ParserTaskProc Start.
Printer_Open
JetPrintTaskProc Start.
CalibrationTaskProc start.
ReportJetBeginJob :0 
SBandYStep:nPassStepValue:23797, nPassAdvance:0, nFeedBackY:0, nBidirectionValue:-44
ReportJetEndJob :2 
09:51:27Printer_Close
ParserTaskProc Exit.
09:51:27SendJobInfo
[SendJobInfo]: 1 m_nEncoder:2C, m_nJetBidirReviseValue:401, m_nJobHeight:2, m_nJobSpeed:5156.
Compress:idatasize:0x328800 , compresssize:0x75A66.
StartBandInfo: 0 
SendBandInfo[0]:XPos:0, YPos:0, Width:12736, Dir:1.
[SendJetBandInfo]: 0 m_nbPosDirection:1, m_nBandWidth:12736, m_nBandX:25536, m_nBandY:0, m_nStepDistance:20822,m_nbNextPosDirection:1,m_nNextBandWidth:12736,m_nNextBandX:25536,m_nNextBandY:448,nShiftY:0.
[SendEp2Data]: FFFFFFFF Send band buf ptr = 0X9E00020, total size = 75C00, send size = 75C00.
09:51:27Compress:idatasize:0x328800 , compresssize:0x11475C.
StartBandInfo: 1 
SendBandInfo[1]:XPos:0, YPos:448, Width:12736, Dir:1.
[SendJetBandInfo]: 1 m_nbPosDirection:1, m_nBandWidth:12736, m_nBandX:25536, m_nBandY:448, m_nStepDistance:26771,m_nbNextPosDirection:1,m_nNextBandWidth:0,m_nNextBandX:38272,m_nNextBandY:1024,nShiftY:0.
[SendEp2Data]: FFFFFFFF Send band buf ptr = 0XA130020, total size = 114800, send size = 114800.
SendEndJob
Status=0x48,ErrorCode=0x0.
Status=0x43,ErrorCode=0x0.
m_nInkCounter :K:0, C:0, M:0, Y:0.
ABORT  SET FALSE
883348400JetPrintTaskProc Exit
09:51:37ABORT  SET FALSE
Status=0x1,ErrorCode=0x0.
CalibrationTaskProc Exit.
SystemClose
MainMsgLoopTaskProc exit.
